1. Wi-Fi模块主要由三部分组成：电源、射频单元、处理单元

<画图>

2.模块特点：

a.采用即插即用的接口设计：方便模块快速安装与燃气等各种设备上;

b.通信采用485通信，抗干扰能力强；

c.天线可内置可外置，保证通信距离

d.支持STA/AP/STA+AP工作模式

e.小巧稳定，高性能802.11b/g/nWi-Fi模组